# Lični računar VAIO Tap 11SVT1121

## Šta da radim ako moj VAIO računar ne može da se poveže na bežičnu WAN mrežu?

- Proverite da li je baterija napunjena.

- Proverite da li je micro SIM kartica omogućena za 3G ili LTE prenos podataka i da li je vaš telekomunikacioni operater aktivirao karticu. Pri umetanju micro SIM kartice obavezno pratite korake u odeljku Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom).

- Proverite da li postoji adekvatna pokrivenost mobilne mreže u vašoj oblasti. Potražite od operatera dodatne informacije o pokrivenosti za vašu lokaciju.

- Proverite da li je Režim letenja postavljen na Isključeno na ekranu Postavke računara.

- Proverite da li je postavka Mobilna veza širokog opsega u opciji Bežični uređaji postavljena na Uključeno na ekranu Postavke računara.

- Proverite da li je ime pristupne tačke (APN) pravilno konfigurisano u vašoj aplikaciji za upravljanje vezama. Ako nije, zatražite od telekomunikacionog operatera da obezbedi odgovarajuću APN za korišćenje. Za više informacija pogledajte datoteku pomoći koju sadrži aplikacija.

- Proverite da li je vaša aplikacija za upravljanje vezama uspešno detektovala modem za bežičnu WAN (WWAN) mrežu. Detektovanje modema za bežičnu WAN mrežu od strane aplikacije može trajati izvesno vreme.

#### Nagoveštaj

- Za više informacija o bežičnoj WAN funkciji posetite VAIO veb lokaciju podrške.

Idi na vrh stranice