# Lični računar VAIO Tap 11SVT1121

## Pokretanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Možete da uspostavite bežičnu WAN (WWAN) komunikaciju pomoću funkcije OneClick Internet.

1. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke. (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
2. U donjem desnom uglu izaberite Promena postavki računara.
3. Izaberite Bežična u levom oknu ekrana Postavke računara.
4. Proverite da li je Režim letenja u statusu Isključeno i promenite postavku Mobilna veza širokog opsega u okviru stavke Bežični uređaji na Uključeno.
5. Pokrenite OneClick Internet i izaberite Poveži se. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje opcija Aplikacije, Postavke ili Datoteke da biste pokrenuli OneClick Internet.)

#### Napomena

- Proverite da li je micro SIM kartica pravilno umetnuta u slot za micro SIM karticu na vašem VAIO računaru. U suprotnom, bežična WAN funkcija možda neće raditi.

  Pogledajte Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom) za informacije o tome kako da umetnete micro SIM karticu.

#### Nagoveštaj

- Za više informacija o tome kako da koristite bežičnu WAN funkciju, pogledajte uputstva operatera.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- Pre korišćenja bežične WAN mreže (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Uklanjanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Zaustavljanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Idi na vrh stranice