# Ordinateur personnelVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Connexion à Internet à l'aide d'une connexion câblée (modèles équipés d'un port LAN)

Avant d'utiliser Internet, vous devez vous inscrire auprès d'un Fournisseur d'accès à Internet (FAI) et configurer les périphériques requis de manière à connecter votre ordinateur VAIO à Internet.

Connectez une extrémité d'un câble LAN (non fourni) au port LAN de votre ordinateur VAIO et l'autre extrémité au réseau.

#### Note

- Pour des informations détaillées sur les périphériques nécessaires et sur la manière de connecter votre ordinateur VAIO à Internet, adressez-vous à votre fournisseur d'accès.

- Lors de la connexion de votre ordinateur VAIO à Internet, veillez à utiliser un câble portant l'indication « Réseau » ou « Ethernet ».

- Ne branchez pas un câble téléphonique dans le port LAN de votre ordinateur VAIO.

  Si le port LAN est connecté aux réseaux ou lignes téléphoniques ci-dessous, un courant électrique élevé sur le port peut entraîner des dégâts, une surchauffe ou un incendie.

  - Tout réseau, à l'exception des réseaux 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Ligne d'abonné de téléphone public

  - PBX (private branch exchange, autocommutateur privé)

  - Lignes de téléphone résidentielles (poste à haut-parleur d'interphone) ou de bureau (téléphone de bureau à lignes multiples)

#### Astuce

- Pour raccorder votre ordinateur VAIO à Internet à l'aide de la fonction Wi-Fi(R) (LAN sans fil), vous devez configurer les paramètres Wi-Fi. Voir la section Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil) pour plus d'informations.

Haut de la page

### Rubrique associée

- À propos des services de connexion à Internet
- À propos du réseau (LAN)
- Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Haut de la page