# Ordinateur personnelVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Pourquoi la boussole numérique intégrée n'indique-t-elle pas la direction correcte ?

- La boussole numérique intégrée fonctionne par détection de la direction magnétique. Ne vous fiez pas uniquement aux informations de localisation données par la boussole numérique intégrée.

  La précision de la boussole numérique intégrée peut être facilement affectée par des interférences magnétiques, particulièrement dans les endroits suivants, et peut ne pas fonctionner correctement.

  - À l'intérieur d'un ascenseur ou d'une pièce comportant des matériaux ferreux, comme des cadres métalliques ou du béton armé

  - À proximité d'une structure en béton armé, comme une passerelle piétonne ou le hall d'un aéroport ou d'une gare

  - À proximité ou à l'intérieur d'un train ou d'une voiture

  - À proximité d'un transformateur au sol ou de lignes à haute tension

  - À proximité d'un objet métallique comme un bureau à cadre métallique ou des meubles métalliques

  - À proximité d'un objet présentant une interférence magnétique élevée, comme un aimant, un support magnétique ou des haut-parleurs

- L'étalonnage de la boussole numérique intégrée peut corriger la direction donnée. Voir la section Remarques sur les capteurs intégrés pour plus d'informations.

Haut de la page