# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Note sui sensori incorporati

Prima di utilizzare i sensori incorporati, leggere le precauzioni seguenti per il corretto utilizzo.

### Informazioni sull'utilizzo dell'accelerometro incorporato

- Non è possibile modificare l'orientamento dello schermo del computer mentre il computer VAIO è collegato a un schermo esterno. Se si collega il computer a uno schermo esterno utilizzando il computer con l'orientamento verticale, lo schermo del computer passerà automaticamente all'orientamento orizzontale.

- Lo schermo del computer potrebbe distorcersi qualora si cambi l'orientamento dello schermo del computer quando lo screen saver è attivato.

- Alcune app non supportano l'orientamento verticale e potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, utilizzare il computer VAIO nell'orientamento orizzontale.

### Informazioni sull'utilizzo della bussola digitale incorporata

- La bussola digitale incorporata funziona rilevando una direzione magnetica. Non fare riferimento esclusivamente alle informazioni fornite dalla bussola digitale incorporata.

  La bussola digitale incorporata potrebbe subire l'influenza di interferenze magnetiche e potrebbe non funzionare correttamente, specialmente nei luoghi seguenti:

  - All'interno di un ascensore o di una stanza costruita con materiali ferrosi, come ad esempio strutture in ferro o cemento armato

  - Accanto a una struttura in cemento armato, come ad esempio un ponte o l'atrio di un aeroporto o di una stazione ferroviaria

  - In prossimità o all'interno di un treno o di un'automobile

  - Vicino a un trasformatore a terra o alle linee dell'alta tensione

  - Vicino a un prodotto metallico, come ad esempio un tavolo di metallo o arredamento in metallo

  - Vicino a un materiale con elevato livello di interferenza magnetica, come ad esempio un magnete, una calamita o degli altoparlanti

    La penna fornita (Stilo digitalizzatore) contiene un magnete. Se si pone la penna vicino al magnetometro () presente sul computer VAIO o se si pone la tastiera vicino al magnetometro, la bussola digitale potrebbe non funzionare correttamente. (nei modelli dotati di Stilo digitalizzatore)

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Quando il magnetismo nei pressi del computer VAIO è instabile, la precisione della bussola incorporata potrebbe diminuire, seppure questo sia considerato normale e non un malfunzionamento. In tal caso è necessario calibrare la bussola digitale incorporata.

  Allontanarsi dai materiali che provocano interferenza magnetica, come ad esempio prodotti metallici o magneti, ed eseguire le seguenti operazioni quando è in funzione un'applicazione che utilizza la bussola digitale.

  Nei modelli dotati di penna, eseguire le operazioni tenendo la penna distante dal computer VAIO.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso orario con lo schermo LCD sollevato.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso longitudinale.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso trasversale una volta.

  - Se il problema persiste, utilizzare il computer VAIO in un luogo con una minore interferenza magnetica.

Vai all'inizio della pagina