# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Wi-Fi

- Internetverbindingsservices

  De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

  U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.

- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

  Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.

- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen

  U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

  Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

  U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

  Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

### Zoekt u de volgende onderwerpen:

- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

Ga naar boven