# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een verkeerde beveiligingssleutel hebt ingevoerd, voert u de volgende stappen om de beveiligingssleutel opnieuw in te voeren.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste netwerk en selecteer Verbindingseigenschappen weergeven.
4. Selecteer het tabblad Beveiliging.
5. Geef een beveiligingssleutel op in het veld Netwerkbeveiligingssleutel en selecteer OK.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Ga naar boven