# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Internet-yhteyden muodostaminen langallisen yhteyden kautta (LAN-portilla varustetut mallit)

Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamiseen.

Kytke lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää VAIO-tietokoneen LAN-porttiin ja toinen pää verkkoon.

#### Huomautus

- Kysy Internet-palveluntarjoajaltasi lisätietoja Internet-yhteyttä varten tarvittavista laitteista ja VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamisesta.

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen Internetiin, käytä kaapelia, jossa on ”Network”- tai ”Ethernet”-merkintä.

- Älä kytke puhelinjohtoa VAIO-tietokoneen LAN-porttiin.

  Jos LAN-portti kytketään alla mainittuihin verkkoihin tai puhelinlinjoihin, porttiin tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.

  - muut kuin 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiset verkot

  - yleinen puhelinliittymä

  - yksityinen puhelinvaihde

  - kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat

#### Vihje

- Jos haluat yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta, määritä ensin Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Siirry sivun alkuun