# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen

Virran kytkeminen VAIO-tietokoneeseen käynnistää Windowsin.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen virran kytkemistä.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)
2. Nosta nestekidenäytön kansi auki.
3. Paina(Virta) -painiketta.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se syttyy vihreänä.

   Virta on kytketty tietokoneeseen, ja Windows käynnistyy hetken kuluttua.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone ei käynnisty.

- Kun siirrät nestekidenäyttöä, älä tartu sisäiseen kameraan, sillä se saattaa aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriön.

- VAIO-tietokone ei käynnisty, jos painat painiketta(Virta) nestekidenäytön kannen ollessa suljettuna.

- Älä kosketa VAIO-tietokoneen kosketusnäyttöä, kun käynnistät tietokonetta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan pistorasiaan kytkettynä. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Akun lataaminen
- Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
- Liittäminen virtalähteeseen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun