# Personlig computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

Gå til toppen af siden