# Computador pessoal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Ligar o computador VAIO

Ligue o computador VAIO para iniciar o Windows.

Leia cuidadosamente as precauções recomendadas em Notas sobre a utilização da fonte de alimentação antes de efetuar a ligação.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)
2. Abra o ecrã LCD.
3. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este acende-se com a cor verde.

   O computador está ligado e o Windows arranca após um breve período de tempo.

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de quatro segundos, o computador VAIO não se ligará.

- Quando mover o ecrã LCD, não segure neste pela câmara integrada; se o fizer, poderá provocar problemas no computador VAIO.

- Se premir o botão(Ligar/Desligar) com o ecrã LCD fechado, o computador VAIO não se ligará.

- Se tocar no ecrã tátil ao ligar o computador VAIO pode provocar uma avaria no computador. (Modelos equipados com ecrã tátil)

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um período de inatividade especificado, quando está ligado a uma tomada de eletricidade. Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Carregar a bateria
- Notas sobre a utilização da bateria
- Ligar uma fonte de alimentação
- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)
- Reiniciar o computador VAIO
- Notas sobre a utilização da fonte de alimentação

Ir para o início da página