# Osobní počítač VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Poznámky k integrovaným čidlům

Před použitím integrovaných čidel si přečtěte následující pokyny ke správnému používání.

### Poznámky k použití integrovaného akcelerometru

- Je-li k počítači VAIO připojen externí displej, nelze změnit orientaci obrazovky. Pokud počítač připojíte k externímu monitoru ve chvíli, kdy počítač používáte v orientaci na výšku, obrazovka počítače se automaticky přepne do orientace na šířku.

- Změníte-li orientaci obrazovky počítače ve chvíli, kdy je aktivní spořič obrazovky, může dojít ke zkreslení obrazu na displeji.

- Některé aplikace nepodporují orientaci na výšku a nemusí v ní pracovat správně. V takovém případě používejte počítač VAIO v orientaci na šířku.

### Poznámky k použití integrovaného digitálního kompasu

- Integrovaný digitální kompas pracuje na principu orientace magnetického pole. Nikdy nespoléhejte pouze na údaje o poloze, které poskytuje integrovaný digitální kompas.

  Přesnost digitálního kompasu mohou snadno ovlivnit elektromagnetické interference, takže pak kompas nefunguje správně. K tomu může docházet zejména na následujících místech:

  - Uvnitř výtahu nebo místnosti s železnými prvky, jako jsou železné rámy nebo železobeton

  - V blízkosti stavby ze železobetonu, jako jsou lávky pro pěší nebo letištní či nádražní haly

  - V blízkosti či uvnitř vlaku nebo automobilu

  - V blízkosti transformátoru nebo vedení vysokého napětí

  - V blízkosti kovového předmětu, jako je stůl s kovovým rámem nebo kovový nábytek

  - V blízkosti materiálů s vysokou úrovní magnetických interferencí, jako jsou magnety, magnetické držáky nebo reproduktory

    Dodávaný stylus (Digitizérový stylus) obsahuje magnet. Přiblížíte-li stylus k magnetometru () počítače VAIO nebo jej položíte na klávesnici do blízkosti magnetometru, nemusí digitální kompas fungovat správně. (Týká se pouze modelů vybavených příslušenstvím Digitizérový stylus.)

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Je-li magnetické pole okolo počítače VAIO nestálé, přesnost digitálního kompasu se může snížit, je to však běžný jev, nikoli porucha. Pokud taková situace nastane, je nutné provést kalibraci digitálního kompasu.

  Vzdalte se od materiálů způsobujících magnetické interference, jako jsou kovové předměty a magnety, spusťte aplikaci používající digitální kompas a proveďte následující kroky.

  U modelů vybavených stylusem při provádění těchto kroků vzdalte stylus od počítače VAIO.

  - Položte počítač VAIO na rovný povrch, přidržte jej oběma rukama a se zvednutým displejem LCD jej jednou otočte po směru hodinových ručiček o 360 stupňů.

  - Položte počítač VAIO na rovný povrch, přidržte jej oběma rukama a jednou jej podélně otočte o 360 stupňů.

  - Položte počítač VAIO na rovný povrch, přidržte jej oběma rukama a jednou jej příčně otočte o 360 stupňů.

  - Pokud problém přetrvává, používejte počítač VAIO v místech se slabšími magnetickými interferencemi.

Začátek stránky