# Osobní počítač VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Kabelové připojení k Internetu (u modelů vybavených portem sítě LAN)

Před zahájením práce v síti Internet je nutné si zřídit účet u poskytovatele internetových služeb (ISP) a nastavit zařízení potřebná pro připojení počítače VAIO k Internetu.

Připojte jeden konec síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (LAN) v počítači VAIO a druhý konec k síti.

#### Poznámka

- Podrobnější informace o potřebných zařízeních a způsobech připojení počítače VAIO k Internetu získáte od poskytovatele internetových služeb (ISP).

- Při připojování počítače VAIO k Internetu použijte kabel označený jako Network, Síť nebo Ethernet.

- Do síťového konektoru (LAN) na počítači VAIO nezapojujte telefonní kabel.

  Je-li síťový konektor (LAN) připojen k následujícím sítím nebo telefonním linkám, může přívod silného elektrického proudu do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo požár.

  - Jiné sítě než síť typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Veřejné telefonní linky

  - Pobočkové telefonní ústředny (PBX)

  - Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)

#### Tip

- Chcete-li počítač VAIO připojit k Internetu pomocí funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN), je nutné nakonfigurovat nastavení funkce Wi-Fi. Další informace naleznete v části Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN).

Začátek stránky

### Příbuzné téma

- Služby připojení k Internetu
- Místní sítě (LAN)
- Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Začátek stránky