# Osobní počítač VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Internet

- Kabelové připojení k Internetu (u modelů vybavených portem sítě LAN)

  Před zahájením práce v síti Internet je nutné si zřídit účet u poskytovatele internetových služeb (ISP) a nastavit zařízení potřebná pro připojení počítače VAIO k Internetu.

- Služby připojení k Internetu

  K dispozici jsou následující typy připojení k Internetu.

- Místní sítě (LAN)

  Místní sítě (LAN) umožňují připojení počítače VAIO k Internetu a přenos dat mezi počítačem a jinými zařízeními.

- Vypnutí funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Funkci Wi-Fi můžete vypnout provedením následujících kroků.

- Poznámky k používání funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Než začnete používat funkci Wi-Fi, přečtěte si následující informace o správném používání.

- Ukončení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Komunikaci Wi-Fi můžete ukončit provedením následujících kroků.

- Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Funkce Wi-Fi umožňuje počítači VAIO připojovat se k síti prostřednictvím bezdrátového připojení.

- Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Můžete navázat komunikaci Wi-Fi mezi počítačem VAIO a přístupovým bodem (není součástí dodávky).

- Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Bezpečnostní klíč je bezpečnostní protokol pro připojení Wi-Fi, který šifruje data přenášená přes připojení Wi-Fi. Je znám také pod názvem šifrovací klíč nebo klíč WEP (Wired Equivalent Privacy).

### Možná hledáte následující témata:

- Instalace aplikací z webu Windows Store
- Práce s antivirovou aplikací v počítači VAIO

Začátek stránky