# Komputer osobisty VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowej sieci LAN)

Klucz zabezpieczeń to protokół zabezpieczeń sieci Wi-Fi, który służy do szyfrowania przesyłanych przez nią danych. Jest też nazywany kluczem szyfrującym lub kluczem WEP (ang. Wired Equivalent Privacy).

Klucz zabezpieczeń pozwala urządzeniom bezprzewodowym, które dysponują tym samym kluczem, np. punktowi dostępowemu sieci Wi-Fi i komputerowi, na wzajemne komunikowanie się za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Klucz zabezpieczeń jest przypisywany domyślnie każdemu punktowi dostępowemu. (Należy pamiętać o zmianie domyślnego klucza zabezpieczeń w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem). Jeśli nie możesz znaleźć domyślnego klucza zabezpieczeń, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z punktem dostępowym.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego klucza zabezpieczeń wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić go ponownie.

1. Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia. (Informacje na temat otwierania paneli funkcji znajdują się w rozdziale Otwieranie paneli funkcji).
2. Wybierz ikonę sieci.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią sieć i wybierz polecenie Wyświetl właściwości połączenia.
4. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
5. Wprowadź klucz zabezpieczeń w polu Klucz zabezpieczeń sieciowych i wybierz opcję OK.

Początek strony

### Powiązany temat

- Informacje o standardach dotyczących sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Uwagi dotyczące korzystania z funkcji sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Początek strony