# Komputer osobisty VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Podłączanie do Internetu za pomocą połączenia przewodowego (dotyczy modeli wyposażonych w gniazdo LAN)

Przed skorzystaniem z Internetu trzeba podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia, za pomocą których komputer VAIO połączy się z Internetem.

Jedną końcówkę kabla LAN (niebędący częścią zestawu) należy podłączyć do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze VAIO, a drugą do sieci.

#### Uwaga

- Szczegółowe informacje o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera VAIO można uzyskać od usługodawcy internetowego.

- Przy podłączaniu komputera VAIO do Internetu należy się upewnić, że na użytym do tego kablu znajduje się napis „Network” lub „Ethernet”.

- Do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze VAIO nie należy podłączać kabla telefonicznego.

  Jeśli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podłączone do wymienionych niżej sieci lub linii telefonicznych, duże natężenie prądu w gnieździe może spowodować awarię, przegrzanie lub pożar.

  - Dowolna sieć oprócz sieci typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Publiczne linie telefoniczne

  - Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)

  - Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)

#### Wskazówka

- Aby podłączyć komputer VAIO do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN).

Początek strony

### Powiązany temat

- Informacje na temat rodzajów połączenia z Internetem
- Informacje na temat sieci lokalnej (LAN)
- Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Początek strony