# Komputer osobisty VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Najpierw należy nawiązać połączenie bezprzewodowe Wi-Fi między komputerem VAIO a punktem dostępowym (niebędący częścią zestawu).

Przed skorzystaniem z sieci Wi-Fi należy upewnić się, że punkt dostępowy jest włączony i działa prawidłowo.

1. Podłącz punkt dostępowy do komputera VAIO.

   Więcej informacji zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows) oraz podręcznik dostarczony z punktem dostępowym.

2. Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia. (Informacje na temat otwierania paneli funkcji znajdują się w rozdziale Otwieranie paneli funkcji).
3. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera w prawym dolnym rogu.
4. Wybierz opcję Bezprzewodowe w lewym okienku ekranu Ustawienia.
5. Zmień ustawienie Tryb samolotowy na wartość Wyłączony oraz ustawienie Wi-Fi w obszarze Urządzenia bezprzewodowe na wartość Włączony.
6. Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia. (Informacje na temat otwierania paneli funkcji znajdują się w rozdziale Otwieranie paneli funkcji).
7. Wybierz opcję(ikona sieci).
8. Wybierz żądany punkt dostępowy i opcję Połącz.

   Po nawiązaniu połączenia w polu wybranego bezprzewodowego punktu dostępowego pojawi się komunikat Podłączono.

   Jeśli pojawi się okno wprowadzania klucza zabezpieczeń, wprowadź go zgodnie z wymaganiami i wybierz opcję OK. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowej sieci LAN).

   Należy pamiętać, że w kluczach zabezpieczeń jest uwzględniana wielkość liter.

#### Sprawdzanie stanu połączenia z siecią Wi-Fi

Aby sprawdzić stan połączenia z siecią Wi-Fi, takiego jak z punktem dostępowym aktualnie podłączonym do komputera VAIO, należy ustawić wskaźnik myszy nad(ikona sieci) w obszarze powiadomień pulpitu.

Informacje na temat otwierania pulpitu znajdują się w rozdziale Pulpit — otwieranie.

#### Uwaga

- W przypadku modeli komputera wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wersja robocza), w których jest włączona tylko obsługa sieci Wi-Fi działających w paśmie 2,4 GHz, komputer VAIO nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi działającej w paśmie 5 GHz. Ponadto, jeśli jest włączona obsługa wyłącznie sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz, komputer nie może połączyć się z punktem dostępowym sieci Wi-Fi działającej w paśmie 2,4 GHz.

  W przypadku modeli komputera wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową IEEE 802.11b/g/n, w których jest wyłączona obsługa sieci Wi-Fi działających w paśmie 2,4 GHz, nie można nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi. Oczywiście komputer nie może też wówczas nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi działającej w paśmie 5 GHz.

- Przed rozpoczęciem komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi musi upłynąć trochę czasu na znalezienie punktu dostępowego sieci Wi-Fi i nawiązanie z nim połączenia.

#### Wskazówka

- Więcej informacji na temat opcji Tryb samolotowy znajduje się w rozdziale Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows).

- Po nawiązaniu połączenia między komputerem VAIO a punktem dostępowym poprzez wprowadzenie klucza zabezpieczeń punkt dostępowy zostanie zarejestrowany na komputerze. Kolejne próby połączenia z tym punktem dostępowym nie wymagają już wprowadzania klucza zabezpieczeń.

Początek strony

### Powiązany temat

- Informacje o standardach dotyczących sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Zatrzymywanie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Uwagi dotyczące korzystania z funkcji sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
- Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowej sieci LAN)

Początek strony