# Calculator personal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## LAN

- Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

  Înainte de conectarea unui cablu LAN la portul LAN, trageţi capacul portului în jos aşa cum se ilustrează mai jos.

### V-ar putea interesa următoarele subiecte:

- Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)
- Despre serviciile de conectare la Internet
- Despre reţea (LAN)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

În susul paginii