# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Teave võrgu (LAN-i) kohta

Võrk (LAN-i) võimaldab VAIO arvuti Internetiga ühendada ja andmeid arvuti ning teiste seadmete vahel saata.

Saate ühendada VAIO arvuti 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T tüüpi võrkudesse LAN-kaabliga (pole kaasas). Ühendage LAN-kaabli üks ots arvuti LAN-pordiga ja teine ühendage oma võrku. (LAN-pordiga mudelid)

Samuti saab VAIO arvuti võrguga ühendada Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) funktsiooniga.

Teavet LAN-juurdepääsu jaoks vajalike välisseadmete kohta küsige Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) või vaadake modemi juhendist.

Teavet VAIO arvuti võrguga ühendamise kohta leiate ISP juhistest või modemi ja teiste välisseadmetega kaasasolevatest juhenditest. Kui teil on vaja teavet kontori võrguseadistuste kohta, küsige võrguadministraatorilt.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine

Tagasi lehe algusesse