# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Puuteplaadi lubamine/keelamine

Puuteplaadi saab VAIO arvutil lubada/keelata.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ning vajutage klahvi F1.

   Iga kord klahve vajutades lubatakse/keelatakse puuteplaat.

#### Vihje

- Ühendage kindlasti hiir enne puuteplaadi keelamist. Kui keelate puuteplaadi enne hiire ühendamist, saate osutamiseks kasutada ainult klaviatuuri. (Puuteekraanita mudelid)

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Puuteplaadi kasutamine
- Puuteplaadi koputamisfunktsiooni keelamine
- Puuteplaadi puutefunktsiooni lubamine/keelamine

Tagasi lehe algusesse