# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## LAN

- LAN-pordi kasutamine (LAN-pordiga mudelid)

  Enne LAN-kaabli ühendamist LAN-porti tõmmake pordikate alla, nagu on näidatud alloleval joonisel.

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- Interneti-ühenduse loomine võrgujuhtmega (LAN-pordiga mudelid)
- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
- Teave võrgu (LAN-i) kohta
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta
- Kuidas leian oma VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu füüsilise aadressi (MAC-aadressi)?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) kaudu vastuvõetavaid filme või muusikat ei saa taasesitada või nende taasesitus katkestatakse? Miks on edastuskiirus aeglane?
- Mida teha, kui ma ei tea pääsupunkti SSID-d või turbevõtit?
- Mida teha, kui VAIO arvutit ei saa pääsupunkti (või Internetiga) ühendada?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) ei saa kasutada?

Tagasi lehe algusesse