# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Kuidas puuteplaat välja lülitada?

- Puuteplaadi väljalülitamiseks vajutage klahve Fn+F1. Vt lisateavet jaotisest Puuteplaadi lubamine/keelamine.

  Teine võimalus on käivitada VAIO Control Center ja seejärel puuteplaat keelata. VAIO Control Center käivitamise kohta vt jaotist Otsimine/käivitamine: Rakendused, Sätted või Failid.

Tagasi lehe algusesse