# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne, ievadiet «ipconfig /all» un nospiediet taustiņu Enter. Jūs varat atrast fizisko adresi (MAC adresi) laukā Fiziskā adrese zem Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi.

  Lai atvērtu sadaļu Komandu uzvedne, skatiet tēmu Vienumu Programmas, Iestatījumi vai Faili meklēšana un startēšana.

Uz lapas sākumu