# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
4. Izvēlieties opciju Bezvadu ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī.
5. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms iestatījumu uz Izslēgt un Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Ieslēgt.
6. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
7. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
8. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu.

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots.

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Uz lapas sākumu