# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Pievienošana strāvas avotam

Pievienojiet savu VAIO datoru maiņstrāvas avotam.

Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet vienu elektropadeves vada galu () maiņstrāvas adapterim ().
2. Pievienojiet otru elektropadeves vada galu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
3. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu () VAIO datora līdzstrāvas ievades (DC IN) ligzdai ().

#### Piezīme

- Vienai maiņstrāvas kontaktligzdai nedrīkst pievienot vairāk par vienu ierīci.

- Maiņstrāvas adaptera forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Pārliecinieties, ka elektropadeves vada spraudnis ir stingri pievienots VAIO datoram.

#### Padoms

- Jūs varat iegādāties pagarinātāju ar izlādni, kas palīdz aizsargāties pret VAIO datora bojājumiem, ko izraisa pēkšņi pārspriegumi (piemēram, elektriskās vētras laikā).

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Akumulatora lādēšana
- Piezīmes par akumulatora lietošanu
- VAIO datora ieslēgšana
- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- Piezīmes par strāvas avota lietošanu

Uz lapas sākumu