# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Skārienpaliktņa iespējošana/atspējošana

VAIO datora skārienpaliktni iespējams iespējot/atspējot.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un nospiediet taustiņu F1.

   Katru reizi, kad nospiežat šos taustiņus, skārienpaliktnis tiek iespējots/atspējots.

#### Padoms

- Pirms skārienpaliktņa atspējošanas pievienojiet peli. Ja atspējojat skārienpaliktni, pirms pieslēdzat peli, kursora vadībai varēsiet izmantot tikai tastatūru. (Attiecas uz modeļiem, kas nav aprīkoti ar skārienekrānu)

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Skārienpaliktņa lietošana
- Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana
- Žestu funkcijas iespējošana/atspējošana

Uz lapas sākumu