# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## LAN

- Povezivanje na Internet pomoću žične veze (modeli opremljeni LAN ulazom)

  Želite li se povezati na Internet, najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala na Internet.

- O uslugama za povezivanje s internetom

  Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

- O mreži (LAN)

  Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

### Možda tražite sljedeće teme:

- Korištenje LAN ulaza (modeli opremljeni LAN ulazom)
- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Što učiniti ako se ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

Idi na vrh stranice