# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Povezivanje na Internet pomoću žične veze (modeli opremljeni LAN ulazom)

Želite li se povezati na Internet, najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala na Internet.

Jedan kraj mrežnog kabela priključite (nije isporučen) u mrežni ulaz na VAIO računalu, a drugi kraj na mrežu.

#### Napomena

- Više informacija o uređajima potrebnim za pristup Internetu i načinu povezivanja VAIO računala na Internet zatražite od davatelja internetskih usluga (ISP).

- Kada priključujete VAIO računalo na Internet, osigurajte da koristite kabel s oznakom „Mreža“ ili „Ethernet“.

- Nemojte uključivati telefonski kabel u LAN ulaz na svom VAIO računalu.

  Ako je LAN utor povezana s drugim mrežama ili telefonskim linijama, priključivanje jakog električnog toka u utor može uzrokovati oštećenje, pregrijavanje ili požar.

  - Sve mreže osim mreža 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna telefonska pretplatnička linija

  - Privatna telefonska centrala (PBX)

  - Kućne (interfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

#### Savjet

- Za povezivanja VAIO računala na Internet korištenjem funkcije Wi-Fi(R) (bežična LAN), potrebno je da postavite postavke Wi-Fi. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O uslugama za povezivanje s internetom
- O mreži (LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice