# Osobno računalo VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Internet

- Povezivanje na Internet pomoću žične veze (modeli opremljeni LAN ulazom)

  Želite li se povezati na Internet, najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala na Internet.

- O uslugama za povezivanje s internetom

  Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

- O mreži (LAN)

  Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

- Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Wi-Fi funkciju možete onemogućiti na sljedeće načine.

- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Prije korištenja funkcije Wi-Fi pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Komunikacije Wi-Fi možete zaustaviti na sljedeće načine.

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

  Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

### Možda tražite sljedeće teme:

- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina
- Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo

Idi na vrh stranice