# Osebni računalnik VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Internet

- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)

  Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.

- O storitvah internetne povezave

  Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

- O omrežju (LAN)

  Omrežje (LAN) omogoča povezovanje računalnika VAIO v internet in prenos podatkov med računalnikom in drugimi napravami.

- Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Če onemogočiti funkcijo Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Pred uporabo funkcije Wi-Fi preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložena).

- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

### Morda iščete katero od naslednjih tem:

- Nameščanje programov iz Trgovina Windows
- Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO

Na vrh strani