# Osebni računalnik VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## LAN

- Uporaba vrat LAN (modeli z vrati LAN)

  Pred priklopom kabla LAN v vrata LAN potisnite pokrovček vrat navzdol, kot je prikazano spodaj.

### Morda iščete katero od naslednjih tem:

- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)
- O storitvah internetne povezave
- O omrežju (LAN)
- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

Na vrh strani