# Osebni računalnik VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## LAN

- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)

  Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.

- O storitvah internetne povezave

  Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

- O omrežju (LAN)

  Omrežje (LAN) omogoča povezovanje računalnika VAIO v internet in prenos podatkov med računalnikom in drugimi napravami.

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

### Morda iščete katero od naslednjih tem:

- Uporaba vrat LAN (modeli z vrati LAN)
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

Na vrh strani