# Lični računar VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## LAN

- Povezivanje na Internet kablovskom vezom (Modeli opremljeni LAN port)

  Pre korišćenja Interneta, biće potrebno da se prijavite kod dobavljača Internet usluga (ISP) i konfigurišete uređaje koji su neophodni za povezivanje vašeg VAIO računara na Internet.

- O uslugama povezivanja sa Internetom

  Dostupni su sledeći tipovi usluga povezivanja sa Internetom.

- O mreži (LAN)

  Mreža (LAN) omogućava povezivanje vašeg VAIO računara sa Internetom i prenos podataka između računara i drugih uređaja.

- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima

  Wi-Fi omogućava da se vaš VAIO računar poveže sa mrežom putem bežične veze.

- O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)

  Bezbednosni ključ je bezbednosni protokol za Wi-Fi mrežu kojim se šifruju podaci koji se prenose preko Wi-Fi mreže. Takođe se naziva enkripcioni ključ ili WEP (Wired Equivalent Privacy - privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) ključ.

- Korišćenje LAN port (Modeli opremljeni LAN port)

  Pre priključivanja LAN kabla na LAN port, povucite poklopac porta na dole, kao što je prikazano dole.

### Možda tražite sledeće teme:

- Kako da pronađem fizičku adresu (MAC adresu) ugrađenog interfejsa za bežičnu mrežu mog VAIO računara?
- Šta da radim ako ne mogu da reprodukujem filmove ili audio numere primljene putem Wi-Fi(R) (bežične LAN) ili ako se njihova reprodukcija prekida? Zašto je brzina prenosa podataka mala?
- Šta da radim ako ne znam SSID ili bezbednosni ključ za pristupnu tačku?
- Šta da radim ako moj VAIO računar ne mogu da povežem sa pristupnom tačkom (ili Internetom)?
- Šta da radim ako ne mogu da koristim Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkciju?

Idi na vrh stranice