# Lični računar VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Internet

- Korišćenje antivirusne aplikacije na vašem VAIO računaru

  Zaštitite vaš VAIO računar od računarskih virusa pomoću antivirusnih aplikacija.

- Povezivanje na Internet kablovskom vezom (Modeli opremljeni LAN port)

  Pre korišćenja Interneta, biće potrebno da se prijavite kod dobavljača Internet usluga (ISP) i konfigurišete uređaje koji su neophodni za povezivanje vašeg VAIO računara na Internet.

- O uslugama povezivanja sa Internetom

  Dostupni su sledeći tipovi usluga povezivanja sa Internetom.

- O mreži (LAN)

  Mreža (LAN) omogućava povezivanje vašeg VAIO računara sa Internetom i prenos podataka između računara i drugih uređaja.

- Onemogućavanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije

  Wi-Fi funkciju možete onemogućiti izvršavanjem sledećih koraka.

- Napomene o korišćenju Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije

  Pre korišćenja Wi-Fi funkcije pročitajte sledeće mere predostrožnosti radi pravilne upotrebe.

- Zaustavljanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije

  Wi-Fi komunikaciju možete prekinuti izvršavanjem sledećih koraka.

- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima

  Wi-Fi omogućava da se vaš VAIO računar poveže sa mrežom putem bežične veze.

- Instaliranje aplikacija iz Windows prodavnica

  Možete instalirati aplikacije iz usluge Windows prodavnica.

- Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije

  Možete uspostaviti Wi-Fi komunikaciju između vašeg VAIO računara i pristupne tačke (nije isporučena).

- O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)

  Bezbednosni ključ je bezbednosni protokol za Wi-Fi mrežu kojim se šifruju podaci koji se prenose preko Wi-Fi mreže. Takođe se naziva enkripcioni ključ ili WEP (Wired Equivalent Privacy - privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) ključ.

Idi na vrh stranice