# Lični računar VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)

Bezbednosni ključ je bezbednosni protokol za Wi-Fi mrežu kojim se šifruju podaci koji se prenose preko Wi-Fi mreže. Takođe se naziva enkripcioni ključ ili WEP (Wired Equivalent Privacy - privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) ključ.

Bezbednosni ključ omogućava da bežični uređaji koji imaju isti ključ, kao što su Wi-Fi pristupna tačka i računar, međusobno komuniciraju preko Wi-Fi mreže.

Bezbednosni ključ se podrazumevano dodeljuje svakoj pristupnoj tački. (Uverite se da je podrazumevani bezbednosni ključ promenjen da biste podatke zaštitili od neovlašćenog korišćenja.) Ako ne možete da pronađete podrazumevani bezbednosni ključ, pogledajte uputstvo koje ste dobili uz pristupnu tačku.

Ako unesete pogrešan bezbednosni ključ, pratite sledeće korake za ponovni unos bezbednosnog ključa.

1. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke. (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
2. Izaberite(ikona mreže).
3. Kliknite desnim tasterom miša na željenu mrežu i izaberite Prikaz svojstava veze.
4. Izaberite karticu Bezbednost.
5. Unesite bezbednosni ključ u polje Bezbednosni ključ za mrežu i izaberite U redu.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima
- Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije
- Napomene o korišćenju Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije

Idi na vrh stranice