# Персональный компьютер VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адреса, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае компьютер не может подключиться к точке доступа.

  Откройте Командная строка, введите “ipconfig /all”, затем нажмите клавишу Enter. Посмотреть физический адрес (MAC-адрес) можно в поле Физический адрес в Адаптер беспроводной локальной сети.

  Чтобы открыть документ Командная строка, см. Приложения, Параметры или Файлы: поиск и запуск.

В начало страницы