# Persondator VAIO Duo 13SVD1322

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- För att omedelbart stoppa Wi-Fi-funktionen stänger du av VAIO-datorn och de trådlösa enheterna (om sådana finns).

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och kontroller för nätverksåtkomst och är även utformat så att det skyddar alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n och 802.11ac (utkast), multiband och multiläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R)-funktionen

Gå till början av sidan