# Personlig computer VAIO Duo 13SVD1322

## Internet

- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

  Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

- Sådan startes trådløst WAN-kommunikation (Modeller udstyret med trådløst WAN)

  Du kan etablere trådløst WAN (WWAN) kommunikation vha. OneClick Internet.

- Sådan stoppes trådløst WAN-kommunikation (Modeller udstyret med trådløst WAN)

  Du kan stoppe trådløst WAN (WWAN)-kommunikation ved at følge disse trin.

- Om internetforbindelser

  Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

  Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

  Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

  Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

- Installation af apps fra Windows Store

  Du kan installere apps fra Windows Store.

- Om netværket (LAN)

  Netværksfunktionen (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computeren til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

  Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

  Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

  En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

- Sådan fjernes Micro SIM-kortet (Modeller udstyret med trådløst WAN)

  Dette emne forklarer hvordan et micro SIM-kort fjernes.

- Inden du anvender det trådløse WAN (Modeller udstyret med trådløst WAN)

  Et WAN (Wide Area Network) er et udbredt kommunikationsnetværk, der gør det muligt for lokale computernetværk at oprette forbindelse af adskilte steder sammen, og det er ofte tilgængeligt med kommunikationsudstyr, som tilbydes af udbydere, f.eks. teleoperatører.

- Sådan isættes Micro SIM-kortet (Modeller udstyret med trådløst WAN)

  Dette emne forklarer hvor et micro SIM -kort sættes i.

Gå til toppen af siden