# Персональный компьютерVAIO Duo 13SVD1322

## Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

Можно установить связь по Wi-Fi между компьютером VAIO и точкой доступа (не входит в комплект поставки).

Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что точка доступа Wi-Fi включена и исправно работает.

1. Подключите точку доступа к компьютеру VAIO.

   Дополнительные сведения см. в разделе Справка и поддержка (Открытие экрана Справка и поддержка) и в руководстве, входящем в комплект поставки точки доступа.

2. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры. (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
3. Выберите(значок сети).
4. Измените значение параметра Wi-Fi на Вкл..
5. Выберите нужную точку доступа, затем выберите Подключиться.

   После того как соединение будет установлено, в поле выбранной беспроводной точки доступа отобразится Подключено.

   Если отобразится окно ввода ключа безопасности, введите соответствующий ключ и выберите ОК. Более подробные сведения см. в разделе Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть).

   Обратите внимание на то, что ключ безопасности вводится с учетом регистра.

#### Проверка состояния подключения Wi-Fi

Откройте рабочий стол и переместите указатель мыши на значок(значок сети) в области уведомлений на рабочем столе для проверки состояния подключения Wi-Fi, например точки доступа, к которой в данный момент подключен компьютер VAIO.

Сведения о том, как открыть рабочий стол, см. в разделе Открытие Рабочий стол.

#### Примечание

- Если модель поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n/ac (проект), и включена только функция Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, невозможно установить соединение между компьютером VAIO и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 5 ГГц. Кроме того, если включена только функция Wi-Fi на частоте 5 ГГц, компьютер нельзя подключить к точке доступа Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц.

  Если данная модель поддерживает только стандарты IEEE 802.11b/g/n, при отключенной функции Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц установить соединение между компьютером и точкой доступа невозможно. Для таких моделей невозможно установить соединение между компьютером и точкой доступа Wi-Fi, работающей на частоте 5 ГГц.

- Перед началом обмена данными по Wi-Fi может потребоваться некоторое время для поиска точки доступа Wi-Fi и подключения к ней.

#### Совет

- Дополнительные сведения см. в разделе Справка и поддержка (Открытие экрана Справка и поддержка) Режим "в самолете".

- При первом подключении компьютера VAIO к точке доступа путем ввода ключа безопасности она регистрируется на компьютере. При последующих подключениях вводить ключ безопасности не требуется.

В начало страницы

### См. также

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Прерывание соединения по Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы