# Персональний комп'ютер VAIO Duo 13SVD1322

## Що робити, якщо комп’ютер VAIO не може встановити бездротовий зв’язок WAN?

- Переконайтеся, що акумуляторна батарея заряджена.

- Переконайтеся, що карта micro SIM підтримує дані 3G або LTE та активована вашим оператором мобільного зв’язку. Вставляючи карту micro SIM, виконуйте кроки в розділі Вставлення карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим зв’язком).

- Переконайтеся в наявності належного покриття мобільного зв’язку. Додаткові відомості щодо покриття у місці вашого розташування дізнавайтеся в оператора.

- Переконайтеся, що для параметра Режим "у літаку" встановлено значення Вимк. на екрані Параметри ПК.

- Переконайтеся, що для параметра Мобільне широкосмугове підключення встановлено значення на на екрані Параметри ПК.

- Переконайтеся, що в диспетчері підключень правильно налаштовано ім’я точки доступу (APN). Зверніться до оператора мобільного зв’язку, щоб отримати правильне ім’я APN. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до застосунку.

- Переконайтеся, що диспетчер підключень успішно знаходить модем бездротового зв’язку WAN (WWAN). Виявлення модема бездротового зв’язку WAN може тривати деякий час.

#### Підказка

- Додаткові відомості про функцію бездротового зв’язку WAN див. на веб-сайті підтримки VAIO.

До початку сторінки