# Персональний комп'ютер VAIO Duo 13SVD1322

## Встановлення бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)

Бездротовий зв’язок WAN (WWAN) можна встановити за допомогою OneClick Internet.

1. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки. (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
2. Виберіть(піктограму мережі).
3. Переконайтеся, що для параметра Режим "у літаку" встановлено значення Вимк., і змініть параметр Мобільне широкосмугове підключення на на.
4. Запустіть OneClick Internet і виберіть Підключитися. (Докладнішу інформацію про запуск програми OneClick Internet див. у розділі Запуск Застосунки.)

#### Примітка

- Переконайтеся, що карту micro SIM належним чином вставлено у гніздо карти micro SIM комп’ютера VAIO. Інакше функція бездротового зв’язку WAN може не працювати.

  Відомості про вставлення карти micro SIM див. у розділі Вставлення карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим зв’язком).

#### Підказка

- За додатковими відомостями щодо використання функції бездротового зв’язку WAN зверніться до оператора.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Перед використанням бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)
- Вставлення карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)
- Виймання карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)
- Припинення бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)

До початку сторінки