# Персональний комп'ютер VAIO Duo 13SVD1322

## Піднімання РК-екрана

Щоб скористатися клавіатурою, необхідно підняти кришку РК-екрана.

1. Розташуйте комп’ютер VAIO кнопкою(Windows) () до себе та візьміться за край комп’ютера рукою.

2. Іншою рукою візьміться за виступ РК-екрана й обережно підніміть кришку РК-екрана. Перед використанням комп’ютера VAIO переконайтеся, що РК-екран надійно зафіксовано на комп’ютері за допомогою металевих гачків.

#### Складання РК-екрана

Візьміться за верхній центральний край РК-екрана рукою й обережно потягніть його вниз.

#### Примітка

- Піднімаючи та опускаючи кришку РК-екрана, звертайте увагу на зазначене нижче.

  - Піднімаючи або опускаючи кришку РК-екрана, не натискайте на нього із силою, оскільки це може призвести до пошкодження компонентів комп’ютера VAIO.

  - Будьте обережні, щоб не защемити пальці РК-екраном.

  - Усувайте будь-які перешкоди з траєкторії руху екрана.

  - Надмірно не тисніть на РК-екран.

  - Не складайте РК-екран, натискаючи на логотип VAIO на звороті РК-екрана.

  - Не піднімайте РК-екран примусово за його нижній край.

- РК-екран може раптово відкритися, якщо підняти комп’ютер VAIO нижньою стороною догори.

  Піднімаючи комп’ютер, не забувайте тримати його руками з обох боків.

До початку сторінки