Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Spreminjanje nastavitev > Glavne nastavitve > GPS nastavitve (DSC-HX50V)

## GPS nastavitve (DSC-HX50V)

Preverjanje statusa trianguliranja
Vgrajeni GPS senzor tega fotoaparata posreduje informacije o lokaciji in jih zapiše na sliko.
Z uporabo priloženega programa "PlayMemories Home" lahko posnete slike in filme skupaj z informacijami o lokaciji uvozite na računalnik in jih predvajate skupaj s prikazom lokacije snemanja. Več informacij o tem najdete v "PlayMemories Home Help Guide".

1. MENU (Settings) (Main Settings) [GPS setting] želeni način

| On | GPS nastavitev je vklopljena.
| Off | GPS nastavitev je izklopljena. To nastavitev izberite, če ne želite posneti informacij o lokaciji.

Sprejemanja GPS signala

- Pravilno trianguliranje ni mogoče v notranjih prostorih ali v bližini visokih stavb. Fotoaparat uporabite na prostem in ga ponovno vklopite.

- Če se po nekaj minutah ne prikaže simbol trianguliranja, se nahajate na področju s slabim GPS signalom ali kjer ni mogoč sprejem GPS signala. Začnite s snemanjem ali pa se premaknite na prosto. Če se ne premaknete na prosto, se ne bodo zapisale informacije o lokaciji.

Opombe

- Med vzletom in pristajanjem letala postavko [Airplane Mode] nastavite na [On].

- GPS funkcijo uporabite v skladu z lokalnimi pravili in predpisi.

- Pri prvi uporabi GPS funkcije ali v primeru, da funkcije niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da se informacije o lokaciji ne bodo posredovale nemudoma. To lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Čas trianguliranja lahko skrajšate z uporabo GPS pomožnih podatkov. [Podrobnosti]

- Med iskanjem GPS satelitov ali med trianguliranjem ne pokriti GPS senzorja s prstom. S tem boste zmanjšali občutljivost GPS senzorja in trianguliranje bo lahko zaradi tega neuspešno.

### Preverjanje statusa trianguliranja

Indikator se spreminja glede na moč sprejema GPS signala, ko je vklopljena funkcija GPS. Status trianguliranja lahko prav tako preverite preko [Position Information]. [Podrobnosti]

Status trianguliranja | GPS indikatorji | Status GPS sprejema
Izkopljeno | Brez indikatorja | Postavka [GPS setting] je nastavljena na [Off] ali pa je prišlo do napake.
Oteženo |  | Fotoaparat ne najde GPS signala, zaradi tega ne more posredovati informacij o lokaciji. Fotoaparat uporabite na prostem.
Iskanje |  | Iskanje GPS satelitov. Trianguliranje se bo začelo čez nekaj minut.
Trianguliranje |  | Fotoaparat sprejema GPS signal in lahko posreduje informacije o lokaciji.

Podobne teme
Informacije o položaju (DSC-HX50V)
GPS pomožni podatki (DSC-HX50V)
Samodejna prilagoditev ure (DSC-HX50V)
Samodejna prilagoditev področja (DSC-HX50V)
GPS (DSC-HX50V)
Nazaj na začetek