Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Samosprožilec

## Samosprožilec

Samodejno snemanje s časovnikom za avtoportete

1. Pritisnite / (Cont. Shooting/Self-Timer) na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeni način.

| (Single Shooting) | Samosprožilec ni vklopljen.
| (10sec) | Nastavitev samosprožilca na 10-sekundno zakasnitev. Ko pritisnete na sprožilec, lučka samosprožilca utripa in zvočni signal se oglaša vse dokler se zaklop ne sproži. Za preklic ponovno pritisnite na /.
| (2sec) | Nastavitev samosprožilca na 2-sekundno zakasnitev.
| (Self-portrait One Person) | Nastavitev samosprožilca za snemanje avtoportreta. Ko fotoaparat zazna določeno število obrazov, posreduje opozorilni signal in čez 2 sekundi se sproži zaklop.
| (Self-portrait Two People)
| (Self-Timer: Continuous Shooting) | Fotoaparat 10 sekund po pritisku sprožilca posname 10 zaporednih sličic.
| (Self-Timer (Bracket)) | Fotoaparat 10 sekund po pritisku sprožilca začne snemanje z načinom "Bracket".

Nasveti za zmanjševanje motnosti
Če med držanjem fotoaparata ali pritiskom sprožilca premikate roke ali telo, se prikaže sporočilo "Camera shake".
Do tresljajev fotoaparata pride pogosto pri slabši svetlobi ali nizkih hitrostih zaklopa, kot se to zgodi v načinu (Night Portrait) ali (Night Scene).
Za zmanjšanje tresljajev fotoaparata samosprožilec nastavite na 2-sekundni zamik in roki naslonite ob telo.
Opombe

- V načinu zaporednega snemanja ali načinu "Bracket" je postavka [Flash] nastavljena na [Off].

- Pri nastavitvi [Continuous Shooting] se postavke [Focus], [White Balance] in [Exposure Compensation] nastavijo za prvo sliko in te nastavitve se uporabijo tudi za ostale slike.

- Ko je notranji pomnilnik ali spominska kartica polna, se zaporedno snemanje zaustavi.

- Pri izvedbi zaporednega snemanja se bo pri snemanju v notranji pomnilnik velikost slike nastavila na [VGA].

### Samodejno snemanje s časovnikom za avtoportrete

Objektiv usmerite proti sebi, tako da se izbrano število obrazov prikaže na zaslonu. Zaklop deluje samodejno. Po opozorilnem signalu ne premikati fotoaparata.
Podobne teme
Funkcije, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nastavitev intervala zaporednega snemanja
Nastavitev "Bracket"
Nazaj na začetek