Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Nastavitev načina snemanja glede na objekt > Ročna nastavitev vrednosti zaslonke

## Ročna nastavitev vrednosti zaslonke (Aperture Priority Shooting)

Ročno lahko nastavite količino svetlobe, ki se posreduje skozi objektiv.

1. Izbirnik načina nastavite na (Aperture Priority Shooting).

1. Pritisnite na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite vrednost zaslonke (F vrednost).

- Vrednost zaslonke (F vrednost) lahko izberete med F 3,5 do F 8.0. Ko tipko W/T premaknete v smer T, se bo povečala najmanjša vrednost zaslonke (F vrednost).

- Hitrost zaklopa se samodejno nastavi iz 1/1600 na 8 sekund.

- Preko na nadzornem kolescu lahko nastavite ISO vrednost.

1. Pritisnite na sprožilec.

Opomba

- Če ne nastavite pravilne osvetlitve, bodo, ko boste do polovice pritisnili sprožilec, na zaslonu utripali indikatorji nastavitve. Snemanje lahko izvedete pri teh pogojih, vendar priporočamo, da ponovno nastavite bliskavico.

Opomba o vrednosti zaslonke
Nižja je vrednost zaslonke (F vrednost), večja je odprtina za prepuščanje svetlobe. Globina ostrine se zmanjša in vsi objekti izven dosega niso izostreni. To je dobro pri snemanju portretov itd.
Višnja je vrednost zaslonke (F vrednost), manjša je odprtina za prepuščanje svetlobe. Vsi objekti (bližnji in oddaljeni) bodo izostreni. To je dobro pri snemanju pokrajin itd.
Podobne teme
Funkcije, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek