Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > ISO

## ISO

Nastavitev svetlobne občutljivosti, če je fotoaparat nastavljen na način "Manual Exposure Shooting", "Shutter Speed Priority Shooting", "Aperture Priority Shooting", "Program Auto" ali [Advanced Sports Shooting]. Nastavitev občutljivosti z uporabo nadzornega kolesca v načinih Aperture Priority Shooting, Shutter Speed Priority Shooting in Manual Exposure Shooting. V načinu filmov je postavka [ISO] nastavljena na [Auto]. Nastavitve ne morete spremeniti.

1. MENU (ISO) želeni način

- Pri snemanju v načinu Aperture Priority Shooting, Shutter Speed Priority Shooting ali Manual Exposure Shooting s tipko na nadzornem kolescu izberite občutljivost ISO in potem z nadzornim kolescem izberite želeno vrednost.

| (Auto) | Občutljivost ISO se nastavi samodejno.
| //////// | Motnost slike v temnih prostorih ali pri premikajočih objektih lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO (izberite višjo vrednost). Pri uporabi tehnologije [Clear Image Zoom] in pri snemanju z združevanjem slik je lahko nastavitev ISO tudi višja od [ISO6400].

Nastavitev občutljivosti ISO (priporočljiv indeks osvetlitve)
ISO je enota za merjenje občutljivosti, ki oceni, koliko svetlobe sprejme naprava za snemanje slik. Tudi pri enaki osvetlitvi se slike med seboj razlikujejo glede na občutljivost ISO.
Visoka občutljivost ISO
Tudi pri snemanju v temnem prostoru lahko posnamete svetlo sliko.
Slika pa je kljub temu lahko motna.
Nizka občutljivost ISO
Posname jasno sliko, ki pa je lahko temnejša.
Če osvetlitev ni zadostna, lahko slika postane temnejša.
Opombe

- Če [ISO] nastavite na [ISO6400] ali [ISO12800], bo snemanje slike zaradi združevanja več slik, trajalo dlje časa. Pri teh nastavitvah ne deluje bliskavica.

- Če fotoaparat nastavite na način "Manual Exposure Shooting", ne morete izbrati možnosti [Auto]. [ISO80] je tovarniška nastavitev.

- Pri snemanju v načinu "Burst" ali "Bracket" lahko izbirate samo med možnostmi [Auto], [ISO80] do [ISO800].

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek