Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Nastavitev načina snemanja glede na objekt > Ročna nastavitev osvetlitve

## Ročna nastavitev osvetlitve (Manual Exposure Shooting)

Snemanje pri želeni osvetlitvi z ročno nastavitvijo hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke.

1. Izbirnik načina nastavite na (Manual Exposure Shooting).

1. Pritisnite na nadzornem kolescu in izberite hitrost zaklopa, vrednost zaslonke ali ISO občutljivost.

- Ob vsakem pritisku na sredino nadzornega kolesca se spremeni postavka, ki jo želite nastaviti.

- Ostritev lahko izberete tudi s pritiskom na MENU [Focus] in izberete (Flexible Spot AF), (Semi Manual) ali (Manual Focus).

- Pri snemanju z ročno nastavitvijo osvetlitve in pri vklopljenem načinu "Smile Shutter" se na nadzornem kolescu uporablja za ostritev s sledenjem. Pri tem ni mogoče nastaviti hitrosti zaklopa, vrednosti zaslonke ali občutjivosti ISO.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeno vrednost.

1. Pritisnite sprožilec in posnemite sliko.

Nastavitev hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke
Razlika med nastavitvijo in pravilno osvetlitvijo, ki jo priporoča fotoaparat, je na zaslonu prikazana kot vrednost kompenzacije osvetlitve.
A: hitrost zaklopa
B: vrednost zaslonke
C: vrednost kompenzacije osvetlitve

- Fotoaparat priporoča vrednost 0EV.

- Če hitrost zaklopa znaša eno sekundo ali manj, je hitrost zaklopa prikazana kot [”], npr. [1”].

- Pri nastavitvi nižje hitrosti zaklopa priporočamo uporabo stojala. S tem boste preprečili učinke tresljajev.

- Če se zmanjša hitrost zaklopa, se za zmanjšanje motenj slike samodejno vklopi funkcija počasni zaklop NR in na zaslonu se prikaže .

- Če izberete počasno hitrost zaklopa, bo fotoaparat potreboval več časa za obdelavo podatkov.

Opombe

- V načinu ročne nastavitve osvetlitve za [ISO] ne morete izbrati možnosti [Auto].

- Če ne nastavite pravilne osvetlitve, bodo, ko boste do polovice pritisnili sprožilec, na zaslonu utripali indikatorji nastavitve. Slike lahko posnamete tudi v teh pogojih, vendar priporočamo, da ponovno prilagodite osvetlitev.

- Če je ISO občutljivost nastavljena na 6400 ali 12800, ne morete uporabiti hitrosti zaklopa pod 1/4 sekunde. Če želite uporabiti hitrost zaklopa pod 1/4 sekunde, ISO občutljivost nastavite na 3200 ali manj.

Podobne teme
Funkcije, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek