Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Ostritev

## Ostritev

Uporaba okvirja za iskanje AF območja
Uporaba polročne/ročne ostritve
Spreminjate lahko način ostritve. Če je z načinom samodejne nastavitve ostrine sliko težko izostriti, uporabite meni.
AF je kratica za »Auto Focus«. To je funkcija, ki samodejno nastavi ostrino.

1. MENU (Focus) želeni način

| (Multi AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt na vseh delih okvirja slike. Če med snemanjem fotografij do polovice pritisnete na sprožilec, se okrog izostrenega območja prikaže zelen okvir.

- Če je vklopljena funkcija zaznavanja obrazov, AF da prednost obrazom.

| (Center AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt, ki se nahaja v sredini okvirja. Skupaj s funkcijo AF zaklenitev vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.
| (Flexible Spot AF) | Premikanje okvirja za iskanje AF območja na zaslonu in ostritev zelo majhnih objektov.
| (Semi Manual) | Samodejna in hitra ostritev na nastavljeni razdalji. Ostrina se samodejno nastavi na objekt na vseh delih okvirja slike.

- Ta način je priročen pri pogostem snemanju objekta na enaki razdalji.

| (Manual Focus) | Omogoča ročno ostritev objekta.

Opombe

- Pri uporabi naslednjih funkcij se iskalec AF območja izklopi in prikaže v pikčasti črti. V tem primeru fotoaparat izostri objekte v sredini zaslona:

- pri vseh funkcijah zoomiranja razen optičnem zoomu

- in pri AF osvetlitvi.

- Če način ostritve ni nastavljen na [Multi AF], ne morete uporabiti funkcije "Face Detection".

- Če je vklopljena ostritev s sledenjem, fotoaparat prednostno izostri objekt, ki ga sledi.

### Uporaba okvirja za iskanje AF območja

Ta funkcija je priročna pri snemanju s stojalom in če se objekt ne nahaja na sredini okvirja.
A: Okvir za iskanje AF območja (rumena: prilagodljivo/bela: nastavljeno)

1. Za ostritev prilagodite položaj okvirja za iskanje AF območja in potem pritisnite .

Za ponastavitev nastavitve ponovno pritisnite .
Opomba

- Ko spremenite način ostritve, okvir za iskanje AF območja izgine.

### Uporaba polročne/ročne ostritve

Ta funkcija je koristna, ko imate težave z nastavitvijo ustrezne ostrine, npr. pri snemanju slik skozi okno.
A: Lestvica ročne ostritve

1. Z nadzornim kolescem nastavite želeno razdaljo ostritve in potem pritisnite .
   Če želite popraviti nastavitev, ponovno pritisnite . Položaj prilagodite s puščicami /// na nadzornem kolescu. Z nadzornim kolescem lahko izvedete manj natančne prilagoditve.

Opombe

- Če je razdalja ostritve zelo kratka, so lahko na sliki vidni prah ali prstni odtisi na objektivu. Objektiv obrišite z mehko krpo.

- Razdalja ostritve je omejena glede na obseg zoomiranja.

- Ko spremenite način ostritve, se izbriše nastavljena razdalja za ročno ostritev.

Podobne teme
Ostritev s sledenjem
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek