Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > ISO

## ISO

Nastavi svetlobno občutljivost, če je fotoaparat nastavljen na način "Program Auto", "Manual Exposure Shooting" ali (Advanced Sports Shooting). Občutljivost prilagodite s pomočjo nadzornega kolesca v načinu "Manual Exposure Shooting".

1. MENU (ISO) želeni način

| (Auto) | ISO občutljivost se nastavi samodejno.
| ///// | Motnost slike v temnih prostorih ali premikajočih se objektov lahko zmanjšate tako, da povečate ISO občutljivost (izberite višjo vrednost).

Nastavitev ISO občutljivosti (priporočljiv indeks osvetlitve)
ISO je enota za merjenje (občutljivost), ki oceni, koliko svetlobe sprejme naprava za snemanje slik. Tudi pri enaki osvetlitvi se slike med seboj razlikujejo glede na občutljivost ISO.
Visoka občutljivost ISO
Posnamete lahko svetlo sliko, tudi če snemate v temnem prostoru.
Slika pa vendarle utegne biti motna.
Nizka občutljivost ISO
Posname jasno sliko, ki pa utegne biti temnejša.
Če osvetlitev ni zadostna, lahko slika postane temnejša.
Nasveti za zmanjševanje motnosti
Čeprav fotoaparat ni podvržen tresljajem, se objekt med osvetlitvijo premika in pri pritisku na sprožilec fotoaparat posname motno sliko. Tresljaji fotoaparata se zmanjšajo samodejno, vendar funkcija ne odpravlja učinkovito motnosti slike. Do motnosti slike pogosto pride v primeru slabe svetlobe ali nižje hitrosti zaklopa.
V tem primeru upoštevajte naslednja nasveta:

- izberite višjo vrednost ISO, tako da bo hitrost zaklopa višja,

- Izberite način (High Sensitivity).

Opombi

- Če fotoaparat nastavite na način "Manual Exposure Shooting", ne morete izbrati možnosti [Auto].

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih postavk menija. Več informacij najdete pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

Nazaj na začetek