Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Spreminjanje nastavitev > Glavne nastavitve > GPS nastavitve (samo DSC-HX7V)

## GPS nastavitve (samo DSC-HX7V)

Preverjanje statusa trianguliranja
Vgrajeni GPS sistem in senzor smeri posredujeta informacije o lokaciji ali smeri snemanja in jih zapiše na sliko. Z uporabo priloženega programa "PMB" lahko posnete slike in filme skupaj z informacijami o lokaciji in smeri snemanja uvozite na računalnik in jih lahko predvajate skupaj s prikazom lokacije snemanja. Več informacij lahko najdete v "PMB Help".

1. MENU (Settings) (Main Settings) [GPS setting] želeni način

| On | Vklop GPS senzorja.
| Off | Izklop GPS senzorja. Če ne želite posneti informacij o lokaciji in smeri, izberite možnost [Off].

Sprejemanja GPS signala

- Pravilno trianguliranje ni mogoče v notranjih prostorih ali v bližini visokih stavb. Fotoaparat uporabite na prostem in jo ponovno vklopite.

- Če se bo nekaj minutah ne prikaže simbol trianguliranja, se nahajate na področju s slabim GPS signalom ali kjer ni mogoč sprejem GPS signala. Začnite s snemanjem ali pa se premaknite na prosto. Če se ne premaknete na prosto, se ne bodo zapisale informacije o lokaciji.

Opombe

- Smer snemanja se ne zapiše pri snemanju filmov.

- Informacije o lokaciji in smeri se ne zapišejo, če film posnamete v notranji pomnilnik.

- Med vzletom ali pristajanjem letala izklopite fotoaparat kot vam naroči letalsko osebje.

- GPS funkcijo uporabite v skladu z lokalnimi pravili in predpisi.

- Pri prvi uporabi GPS funkcije ali v primeru, da funkcije niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da se informacije o lokaciji ne bodo posredovale nemudoma. To lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Čas trianguliranja lahko skrajšate z uporabo GPS podatkov. [Podrobnosti]

- Informacije o smeri snemanja, ki jih posreduje fotoaparat temeljijo na magnetnem severu (smer kamor kaže igla kompasa).

- Če se fotoaparat nahaja v bližini magnetnega vira ali kovinskega predmeta, lahko pride do napake pri delovanju senzorja. Fotoaparat ne uporabljajte v bližini magnetnega vira ali kovinskega predmeta.

- Pravilna smer snemanja se ne posname ali prikaže v naslednjih primerih:

- v bližini stavbe, peš mostu, železnega mostu, vozila, kovinske konstrukcije,

- v bližini električnih naprav, kot so televizija, zvočniki, hladilnik, mobilni telefon, slušalke

- in v bližini kovinske mize ali stola itd.

- Informacije o smeri postanejo nestabilni, če fotoaparat obrnete navzgor.

- Med iskanjem GPS satelitov ali med trianguliranjem s prstom ne pokriti GPS senzorja. S tem boste zmanjšali občutljivost GPS senzorja in trianguliranje je lahko zaradi tega neuspešno.

### Preverjanje statusa trianguliranja

Indikator se spreminja glede na moč sprejema GPS signala, ko je vklopljena funkcija GPS. Status trianguliranja lahko prav tako preverite prek [Position Information]. [Podrobnosti] Smer snemanja lahko preverite prek simbola, ki je prikazan na zaslona.

Status trianguliranja | GPS indikatorji | Status GPS sprejema
Izklopljeno | Brez indikatorja | Postavka [GPS setting] je nastavljena na [Off] ali pa je prišlo do napake.
Oteženo |  | Fotoaparat ne najde GPS signala, zaradi tega ne more posredovati informacij o lokaciji. Fotoaparat uporabite na prostem.
Iskanje |  | Iskanje GPS satelitov. Trianguliranje se bo začelo čez nekaj minut.
Trianguliranje |  | Fotoaparat sprejema GPS signal in lahko posreduje informacije o lokaciji.

Smer snemanja | Indikatorji
Sever |
Zahod |
Jug |
Vzhod |

Podobne teme
Informacije o položaju (samo DSC-HX7V)
GPS pomožni podatki (samo DSC-HX7V)
Samodejna prilagoditev ure (DSC-HX7V only)
Samodejna prilagoditev področja (DSC-HX7V only)
GPS (samo DSC-HX7V)
Nazaj na začetek